Ofertant ........................................
FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ
 Achiziție „ Achizitie masina de numarat si sortat monede”
În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va completa prezentul formular de propunere tehnică, conținând informații referitoare la capitole/secțiunile/categoriile minime de informații care vor fi completate în coloana 2: modul succint dar precis în care ofertantul susține îndeplinirea punctuală a cerințelor prevăzute in Caietul de sarcini și documente suport prezentate în susținerea caracteristicilor ofertate (fisa tehnica a produsului emisa de catre producator/cataloage/brosuri). Dupa caz, documentele suport vor fi insosite de traducerea in limba romana.
	CERINȚE SPECIFICATII TEHNICE

	CONFORMITATE
(mod de îndeplinire a cerințelor solicitate în contextul responsabilităților și cerințelor incluse în  Specificatiile tehnice, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora, pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate contractului, inclusiv documente suport prezentate in sustinerea caracteristicilor ofertate)



	3. Descrierea produselor solicitate
Produsul va îndeplini urmatoarele cerințe:

Masina de numarat si sortat monede
· Dimensiuni: 525 mm (L) x 350 mm (A) x 475 mm (H)

· Viteza de procesare: 1100 monede/min

· Capaciatea magaziei alimentare: 2500 monede

· Caseta monede respinse: 1

· Caseta de sortare pentru cupiuri: 5 

· Accepta toate cupiurile romanesti: 1 ban, 5 bani, 10 bani, 50 bani in acelasi timp

· Senzor de verificare a autenticitatii monedelor senzor pentru aliaj. Echipamentul trebuie sa asigure deteectarea falsurilor, a monedelor diferite de monedele romanesti, aflate in circulatie si a obiectelor similare monedelor (medalii, jetoane, rondele, saibe, etc), indiferent de materialul din care sunt executate (metal, plastic, etc.) si sa le depoziteze intr-un sertar separat de rrespingeri.

· Tracking Sensor – Senzor care permite identificarea si sortarea monedelor autentice cu acelasi diametru si separarea jetoanelor din material plastic care au acelasi diametru cu cel al monedelor autentice. In cazul in care exista mai multe tipuri de jetoane cu diametre egale cu diametrele diferitelor cupiuri, trebuie sa fie montate un numar de senzori egal cu numarul de cupiuri pentru care exista jetoane din plastic.

· Tipuri de numarare: numarare in regim continuu, numarare presetata, numarare cumulata

· Capacitate de lucru insent

· Memorie de back-up – in caz de cadere a tensiunii

· Functia de ceas cu schimbare automata a datei

· Functii: sortare pe cupiuri, verificare autenticitate;R, Rejecteaza monedele straine, saibele si corpurile straine, poate afisa rezultatul procedurii a doua valute simultane, totodata si sub totaluri exprimate valoric si in numar de monede/cupiuri
· Interfata utilizator: tastatura, display alfanumeric 2 randuri integrat, interfata de cumunicatie RS 232 pt. imprimanta, 

· Acumulatori de avarie 

· Nivel zgomot:  60 dB (A), 

· Alimentare: 220VAC (50-60HZ)
	

	3.4.2 Garantie si piese de schimb
Produsul trebuie sa fie acoperit de garantie pentru cel putin 12 luni de la data livrarii.

Garantia trebuie sa acopere reparatiile sau inlocuirile si sa includa ridicare si returnare sau reparatii la fata locului.


	

	3.4.3 Livrare, transport si asigurare pe durata transportului

Termentul de livrare este de maxim 42 zile de la data semnarii contractului de catre parti

In pretul achizitiei vor fi incluse toate cheltuielile legate de furnizarea si livrarea produsului.
	

	Conditii de plata:

Plata se va face prin ordin de plata, in baza facturii emise de catre furnizor si livrarea produsului, dupa punerea in functiune a produsului livrat, in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii facturii electronice prin sistemul national RO e-factura  conform OUG 120/2021 cu modificarile si completarile ulterioare.
	


CERINTELE DIN CAIETUL DE SARCINI VOR FI CONSIDERATE OBLIGATORII SI MINIMALE, ASTFEL CA:
· Propunerea tehnică va fi întocmită în așa fel încât să se asigure posibilitatea verificării conformității propunerii tehnice cu cerințele impuse prin Caietul de sarcini. 

- Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini
- Cerintele impuse prin caietul de sarcini si prin anuntul publicitar, sunt considerate minimale, nerespectarea acestora duce la respingerea ofertei.

Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele solicitate in Caietul de Sarcini.

Propunerea tehnica va include:

a) Prezentul formular de propunere tehnica (conform formularului pus la dispozitie de Autoritatea contractanta) incluzand toate informatiile solicitate

b) Grafic de prestare a serviciilor (Anexa nr. 20B din Sectiunea Formulare)

c) Alte informatii si documente relevante pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.

Comentarii de tip „da/nu” nu reprezinta indeplinirea/neindeplinirea cerintelor solicitate.

Precizare: Orice exprimare din Documentele achizitiei directe care include specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, este insotita de mentiunea „sau echivalent”.

Propunerea tehnica va fi semnata de persoane imputernicite ale operatorului economic si va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta si asumata de ofertant.

Data _____/_____/_____

.............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură), 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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