Ofertant ........................................
FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ
 Achiziție „ Masina de spalat si uscat pardoseala pentru obiectivul Water Park Craiova”
În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va completa prezentul formular de propunere tehnică, conținând informații referitoare la capitole/secțiunile/categoriile minime de informații care vor fi completate în coloana 2: modul succint dar precis în care ofertantul susține îndeplinirea punctuală a cerințelor prevăzute în Specificatiile tehnice și documente suport prezentate în susținerea caracteristicilor ofertate (fisa tehnica a produsului emisa de catre producator/cataloage/brosuri). Dupa caz, documentele suport vor fi insosite de traducerea in limba romana.
	CERINȚE SPECIFICATII TEHNICE

	CONFORMITATE
(mod de îndeplinire a cerințelor solicitate în contextul responsabilităților și cerințelor incluse în  Specificatiile tehnice, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora, pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate contractului, inclusiv documente suport prezentate in sustinerea caracteristicilor ofertate)



	3. Descrierea produselor solicitate
Produsele vor îndeplini urmatoarele cerințe:

1. Masina de spalat si uscat pardoseala
· Latime de curatare – minim 70 cm

· Productivitate tehnica: minim 2500 mp/h
· Capacitate rezervor apa curata: minim 80 l

· Capacitate rezervor ape reziduale – minim 100 l

· Timp de lucru cu o incarcare: minim 3,5 h

· Durata incarcare – maxim 12 h

· Tensiune alimentare – 24V/210 Ah

· Presiune perie/kg – Minim 30
· Garantie minim 24 luni pentru masina si minim 12 luni pentru acumulatori si baterie
	

	4. Receptia produselor

 Achizitorul are dreptul de a verifica produsele pentru a stabili conformitatea acestora cu prevederile din oferta tehnica si din caietul de sarcini.

Receptia cantitativa si calitativa se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant si Autoritatea Contractanta, dupa livrarea produselor la sediul Autoritatii contractante, si va consta in:
· verificarea cantitativa a produselor

· verificarea concordantelor dintre documentele care atesta calitatea produselor si calitatea efectiva a produselor, precum si indeplinirea cerintelor Autoritatii contractante referitoare la specificatiile tehnice.
	

	Garantia produselor

Garantie minim 24 luni pentru masina si minim 12 luni pentru acumulatori si baterie

Produsul trebuie sa fie nou, sa nu fie produs demo sau refuzat de catre alt beneficiar, nici reconstruit. De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca produsul furnizat prin contract nu va avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului si ca acesta va functiona la parametrii solicitati, in conditii normale de lucru.


	

	Punerea in functiune si receptia

Achizitorul are dreptul de a verifica produsul, la receptia lui, pentru a stabili conformitatea acestuia cu prevederile din oferta tehnica si specificatiile tehnice solicitate.

Daca produsul verificat nu corespunde specificatiilor tehnice solicitate, achizitorul are dreptul sa il refuze, iar furnizorul, fara a modifica pretul, are obligatia in termen de 15 zile de la constatare:
· sa inlocuiasca produsul furnizat, sau

· de a face toate modificarile necesare pentru ca produsul sa corespunda specificatiilor tehnice

Testarea si instruirea personalului minim necesar, privind modul de exploatare, intretinere a produsului precum si masurile SSM si PSI, vor fi asigurate de vanzator la sediul Water Parc Craiova, fara costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractanta, fata de pretul ofertat.

Produsul livrat trebuie sa realizeze toate procesele si performantele specificate in oferta tehnica si sa treaca toate testele calitative necesare pentru a le confirma.


	

	Conditii de livrare
Operatorul va livra produsul in maxim 30 de zile calendaristice de la data transmiterii comenzii de catre achizitor, la sediul Water Park Craiova, str. Banu Stepan, nr. 2A jud. Dolj, fiind responsabil cu livrarea in termenul agreat al produsului si se considera ca a luat in considerare toate dificultatile pe care le-ar putea intampina in acest sens si nu va invoca niciun motiv de intarziere sau costuri suplimentare.
Produsele vor fi livrate la locul indicat de Autoritatea contractanta si vor fi insotite de toate subansamblurile/partile componente necesare punerii si mentinerii in functiune.

Contractantul va ambala si va eticheta produsul furnizat astfel incat sa previna orice dauna sau deteriorare in timpul transportului catre destinatia stabilita.

Ambalajul trebuie prevazut astfel incat sa reziste, fara limitare, manipularii accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sarii si precipitatiilor din timpul transportului si depozitarii in locuri deschise. In stabilirea marimii si greutatii ambalajului Contractantul va lua in considerare, acolo unde este cazul, distanta fata de destinatia finala a produsului furnizat si eventuala absenta a facilitatilor de manipulare la punctele de tranzitare.
Toate materialele de ambalare, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor vor fi preluate de catre viitorul contractant dupa instalarea si testarea echipamentelor cu exceptia acelor ambalaje care sunt necesare a fi prezente in vederea acordarii garantiei.

Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a contractantului. Produsul va fi asigurat impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice factor extern.

Echipamentul defect va fi inlocuit de catre furnizor fara costuri suplimentare.
	

	4. Furnizorul va prezenta urmatoarele documente:

-Factura fiscala

Declaratie/certificat de conformitate

-Certificatul de garantie

-Manual de utilizare in limba romana
	

	Conditii de plata:
Contravaloarea produselor va fi achitata pe baza facturilor emise de catre furnizor si acceptate de catre autoritatea contractanta, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul autoritatii contractante. 
	


2. Propunerea tehnică va fi întocmită în așa fel încât să se asigure posibilitatea verificării conformității propunerii tehnice cu cerințele impuse prin Specificatiile tehnice. 

- Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în Specificatiile tehnice
- Cerintele impuse prin Specificatiile tehnice si prin anuntul publicitar, sunt considerate minimale, nerespectarea accestora duce la respingerea ofertei.

Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele solicitate in Specificatiile tehnice.

Propunerea tehnica va include:

a) Prezentul formular de propunere tehnica (conform formularului pus la dispozitie de Autoritatea contractanta) incluzand toate informatiile solicitate

b) Grafic de livrare (Anexa nr. 20B din Sectiunea Formulare)

c) Alte informatii si documente relevante pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.

Comentarii de tip „da/nu” nu reprezinta indeplinirea/neindeplinirea cerintelor solicitate.

Precizare: Orice exprimare din Documentele achizitiei directe care include specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, este insotita de mentiunea „sau echivalent”.

Propunerea tehnica va fi semnata de persoane imputernicite ale operatorului economic si va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta si asumata de ofertant.

Data _____/_____/_____

.............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură), 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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